В I квартале 2022 года теплоснабжение производилось согласно утвержденного температурного графика 95-70 оС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Среднемесячная температура наружного воздуха, оС | Температура прямой, оСфакт/по графику | Температура обратки, оС факт/по графику |
| Январь | -11 | 73/68 | 60/53 |
| Февраль | -10 | 70/67 | 58/52 |
| Март | -6 | 66/62 | 55/49 |

Показатели тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Среднечасовая мощность, Гкал/ч |
| Январь | 11 414,0 | 15,3 |
| Февраль | 10 228,0 | 15,2 |
| Март | 10 609,0 | 14,3 |